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Elektrische Leitungen Verbraucherle

ung

Elektrische Kupferleitungen fir Kraftfahrzeuge mit PVC-Isolierung nach DIN IS0 6722 Typ FLY
Nenn- | Maxima- | Typischer| Wider- | Leiter- | Leitungs-|  Einzeldrahte
quer. | ler Daver| Siche- | stand | durch- | durch-
schnitt | strom beil rungs- | je Meter | messer | messer | ungefah- | Durch-

70°C | nennwert| bei 20°C | dy d re Anzahl| messer
mm? | A A m@im | mm? [ mm? ) mm
05 6 75 |a71 11 2306 16 021
075 5 10 247 3 2509 | 24 021
1 2 15 85 15 27021 %2 021
15 i 2 127 18 3024 30 026
25 2 30 76 22 36(30)| 50 026
4 20 40 471 28 4437 58 031
6 56 50 314 | 34 50(23)| 84 0t
10 80 70 182 | 45 65 80 080
18 100 100 16| 63 83 |12 075

d Leiterdurchmesser 2 120 125 0783 | 78 104 196 0.90

d LeitungsauBendurchmesser

1" Leitor mit Einzeldrahten 35 120 150 o527 | 90 |16 |26 110

2 Isolierung 50 160 200 0368 105 [135  |396 100
70 200 250 029 |125  [155 | 360 1,20

") (... mit reduzierter Wandstérke Typ FLRY
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Tabelle 5.11 PVC-isolierte Kupferleitungen fiir Kraftfahrzeuge

[Nenn- | Widerstand [ Leiterdurch- | Leitungs- 2ulassiger Dauerstrom zuldssige |
quer- | je Meter messer durchmesser| (Richtwert) Stromdichte
schnitt | bei20°C | GroBtma8 | GroBtmaB | bei +30°C | bei +50°C | Dauerbetrieb)
mm? mQ/m mm mm A A A/mm?
05 [37.1 1.0 23 1 78 10
075 247 12 25 15 106 10
1 185 14 27 19 135 10
15 127 16 30 24 17.0 10
25 76 2.1 37 32 227 10
4 47 27 45 42 298 10
6 314 34 52 54 383 6
10 1,82 43 66 73 518 6
16 1,16 6.0 81 98 69.6 6
25 0743 75 102 129 91,6 4
35 0,527 88 15 158 112 4
50 0.368 103 132 198 140 4
70 0259 12,0 155 245 174 3
95 0,196 147 180 292 207 3
120 0.153 165 19.8 344 244 3
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Bei der Wahl des richtigen Kabelquerschrittes ist die Berechnung der elektrischen Spannung, die durch das
Kabel fiessen kann wichtig

Beispiel:
Leistung = 1000 Watt

Leistung (Watf)  Spannung 12 Volt
Rechnung: 1000 /12 =83,33 A
‘Spannung (Vo) : e

Formel:  Stromstirke (Ampere) =

Bei einer Kabellange von 5 m ergibt sich aus der
folgenden Tabelle ein Mindestquerschitt von 35 i

Kabel
lVerbrauchec] 0 1m | 1-2mg} 2 3mal34m |4.5m |56m |6.7m |7.85m

0-20A [25mm? | Gmn?l | GromE | 6mm? | 10mm? | 10mm? | 10 mm? | 10 mm®

21-3%A | 6mne | Bimrd) [A@mme | 10 mm® | 20 mne | 20 mme | 20 mme_| 36 mne

7 -80A | B 2 10 [ 10mn? | 20mn? | 20 mm? | 35 mm? | 35 mn

5165 A 35 mme_| 35 mre_| 36 mm®_| 36 mm

35 mme | 35 mme | 36 mme | 36 me_| 36 mme

35 mme | 35 mme | 36 mme | 36 me_| 36 mme

36 mm?_| 35 mrm 85 mre_| 36 mme_| 36 mme | 36 mne_| 60 mme

“1E0A | 3 mme | 36 mme 36 mre_| 36 mme | 36 mme | 60 mie_| 60 e

160-200A | 36 mm® | 36 mme 50 | 60 mm#_| 60 mme | 70 mme_| 70 mre





